2.pielikums

Ministru kabineta

20\_\_.gada \_\_. \_\_\_\_\_

noteikumiem Nr.\_\_\_

**Prasību autoceļa konstrukcijas un autoceļu kompleksā ietilpstošu būvju uzturēšanai izpildes laiks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Prasības | Uzturēšanas klase |
| A | B | C | D | E |
| Izpildes laiks |
| 1 | Ceļa drošības barjerām bojājumi jānovērš | 1 mēnesis | 1 mēnesis | – | – | – |
| 2 | Žogiem atklātie trūkumi jānovērš | 1 mēnesis | 1 mēnesis | – | – | – |
| 3 | Bojātie gaismas elementi jānomaina | 1 mēnesis | – | – | – | – |
| 4 | Apgaismes stabu un to stiprinājumu elementu bojājumi jānovērš | 1 mēnesis | 1 mēnesis | – | – | – |
| 5 | Gājēju tuneļu apgaismojums jāatjauno | 1 nedēļa | – | – | – | – |
| 6 | Autoceļa konstrukcijas Izskalojumi un nogruvumi, kas dziļāki par 50 cm, jāaizber  | 1 nedēļa |  2 nedēļas | 1 mēnesis | 2 mēneši | - |
| 7 | Grāvji jāiztīra | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | – | – |
| 8 | Aizsērējušās caurtekas un ūdens novadīšanas caurules jāiztīra | 1 mēnesis | 2 mēneši | 3 mēneši | – | – |
| 9 | Gūliju, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvadu aku un skataku remonts jāveic | 1 diennakts | 5 diennaktis | 1 nedēļa | – | – |
| 10 | Tiltu un ceļu pārvadu brauktuvju, ūdens novadīšanas cauruļu, tekņu, drošības joslu, deformācijas šuvju un ietvju tīrīšana jāveic | 3 diennaktis | 1 nedēļa | 1 nedēļa | 1 nedēļa | – |
| 11 | Nenostiprinātas betona vai cita materiāla daļas, kas apdraud satiksmes drošību jānovāc no tilta, ceļa pārvada vai tuneļa un to konstrukcijām | 3 diennaktis | 1 nedēļa | 1 nedēļa | 1 nedēļa | 2 nedēļa |
| 12 | Tiltu un ceļu pārvadu deformāciju šuvju remonts jāveic | 2 nedēļas | 1 mēnesis | 1 mēnesis | 1 mēnesis | 1 mēnesis |
| 13 | Tiltu koka klāju segumu remonts jāveic | 3 diennaktis | 1 nedēļa | 1 nedēļa | 1 nedēļa | – |
| 14 | Tiltu un ceļu pārvadu margu remonts jāveic | 1 mēnesis | 2 mēneši | 3 mēneši | 4 mēneši | 4 mēneši |
| 15 | Tiltu un ceļu pārvadu zemtilta zonā apaugums, kas pārsniedz 50 cm, koku vai atkritumu sanesumi jānovērš | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | – | – |
| 16 | Tiltu, ceļu pārvadu konusu izskalojumi, kas dziļāki par 50 cm, vai bojātio nostiprinājumu remonts jāveic | 1 mēnesis | 2 mēneši | 3 mēneši | 4 mēneši | 4 mēneši |
| 17 | Ja sanesumu daudzums ir lielāks par 20% no caurtekas šķērsgriezuma, caurteka jāiztīra | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | 2 mēneši | 4 mēneši |
| 18 | Virs caurtekām un tuneļiem esošie iesēdumi jānovērš | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | 1 mēnesis | 2 mēneši |
| 19 | Caurteku posmu, uzgaļu, gultņu un nogāžu nostiprinājumu izskalojumi, izdrupumi, atlūzumi, iesēdumi vai aizsprostojumi jānovērš | 2 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | 1 mēnesis | 2 mēneši |

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

Iesniedzējs: satiksmes ministrs T. Linkaits

Vīza: valsts sekretāre I. Stepanova